1. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВ ПРОФИЛЕЙ ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ НА СТАНКЕ

А) за один заход

                                                                                                                       
                           40

                                                                                                                         

    Б) за несколько заходов

         

а70 мм

  

В) коробчатые профили изготавливают при помощи матриц

        

2. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВ ПРОФИЛЕЙ ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ НА СТАНКЕ

    h

                а
         
             h  а

    h

               а
         
             h = a
             h  a      	

                       a

              h

   a

	

                      a  
 
            a       

               1	               2	                3	               4	               5 	
hmin = 25 мм
а = 30 мм

h  25 мм
а = 1,3 h

h  220 мм
а - неограничен	При толщине
листа  1 ... 2 мм
hmin = а = 12 мм

При толщине листа свыше 2мм 
hmin = 25 мм
hmax неограничен	Для моделей 1м 
h  70 мм
Для моделей 1мс
 h > 12мм
а - смотри 1 и 2
      разделы	аmin = 30 мм
аmax = 150 мм	а  70 мм	

Сайт предприятия -  http://garda1.net

С 1993 года «Производственное объединение «Гарда» выпускает электромеханическое оборудование для обработки металлического листа, труб и сортового проката - листогибы, трубогибы, отрезные станки.
Это оборудование и другая продукция предприятия успешно используются для ремонтно-эксплуатационных нужд и производства новых изделий во всех отраслях промышленности, в строительстве и коммунальном хозяйстве Украины, России, других европейских стран.
В соответствии с требованиями заказчиков ЧП «ПО «Гарда» постоянно совершенствует выпускаемое оборудование, разрабатывает и выпускает новые модели и новые типы станков. 
Станки ЧП «ПО «Гарда» сертифицированы в системе УкрСЕПРО. 
Листогибы с поворотной балкой (кромкогибы) позволяют изготавливать детали сложного профиля, в том числе мелкоразмерного, со взаимно перпендикулярными кромками типа "поддон", из заготовок листа толщиной от 0,1 до 8 мм и длиной 2000, 2500 и 3200 мм.
Трехвалковый листогиб (вальцы) предназначен для изготовления деталей, изогнутых по цилиндрической или конической поверхности, например - для изготовления обечаек, из металлического листа толщиной до 8 мм при длине заготовки до 3000 мм.
Трубогибы (гибочные станки для труб и сортового проката)  позволяют гнуть трубу диаметром до 4 дюймов (114 мм) или соответствующих размеров прокатный профиль – уголок, швеллер, двутавр, прямоугольную и квадратную трубу, а также круг (пруток). 
Фаскорез (труборез), - отрезной станок для мерного резания труб и подготовки торца трубы к последующей сварке, предназначен резки труб диаметром до 6 дюймов и подготовки торца трубы к сварке путём образования наружной фаски. 
Дисковые ножницы позволяют резать сталь толщиной до 2,5 мм на полосы и по кривой.
Ножовочный станок  с поворотной пильной рамой позволяет разрезать заготовки до 250 мм в поперечном сечении под углом 90, 45, 30 и 15 градусов. 

Ключевые слова для поиска: 
листогиб, листогибы, листогибочный станок, продам станок, продаём станки, металлообрабатывающие станки, листогибочные, кромкогиб, листогиб с поворотной балкой, электромеханический листогиб, механический листогиб, гибочный станок для листового металла, трехвалковый листогиб, вальцы, гибочное оборудование, гибочный станок, отрезной станок, продажа станов, производство станков, производство кузнечно-прессового оборудования, листогибочная машина, профилегибочный станок, металлообработка, резка металла,  обработка металла, трубогиб, трубогибочный станок, трубогибы, трубогиб электрический, трубогиб механический, трубогиб электромеханический, трубогиб продажа, трубогиб универсальный, трубогиб профильной трубы, трубогиб прокатного профиля, трубогиб сортового проката, профилегибочное оборудование, труборез, фаскорез, производим труборезы, дисковые ножницы, ножницы для листового металла